ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 
ул. Степная
КМ: 0,000- 1,115

Проектировщик	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Интеллектуальные транспортные системы"	
Директор	Михеева Т.И.	

Самара, 2021

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ»

СХЕМЫ ДИСЛОКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул. Степная
г. Котово

Пояснительная записка

Разработчик		Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Интеллектуальные транспортные системы"	
Генеральный директор		Михеева Т.И.	
Начальник отдела ОДД		Чекина Е.В.	
Специалист отдела ОДД		Дмитроченко О.В.	

2021
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

Начало: 
ул. Калинина (50°18'10'', 44°50'8'')		Конец: 
ул. Мира (50°18'12'', 44°49'12'')	

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№
п.п.	Местоположение	Длина, м	Номер по
ГОСТ Р
51256-2011	Статус	Примечание	
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ось	5	18	13,1	1.13	Требуется		
2	Ось	9	29	20	1.1	Требуется		
3	Ось	9	52	43,3	1.7	Требуется		
4	Справа	17	61	43,9	1.7	Требуется		
5	Справа	27	32	5	1.18.1	Требуется		
6	Справа	27	32	5	1.18.1	Требуется		
7	Ось	29	61	32,4	1.6	Требуется		
8	Справа	49	54	5	1.18.4	Требуется		
9	Справа	50	55	5	1.18.1	Требуется		
10	Справа	53	60	7,4	1.11	Требуется		
11	Ось	62	82	20	1.1	Требуется		
12	Справа	76	81	5,3	1.7	Требуется		
13	Справа	77	102	25	1.7	Требуется		
14	Справа	78	83	5	1.18.1	Требуется		
15	Справа	82	94	11,7	1.11	Требуется		
16	Ось	82	103	21	1.7	Требуется		
17	Справа	84	89	5	1.18.1	Требуется		
18	Справа	89	94	5	1.18.1	Требуется		
19	Ось	103	123	20	1.1	Требуется		
20	Ось	123	128	5,2	1.6	Требуется		
21	Ось	128	148	20	1.1	Требуется		
22	Ось	148	162	14,5	1.7	Требуется		
23	Ось	162	182	20	1.1	Требуется		
24	Ось	182	232	50	1.6	Требуется		
25	Ось	232	438	205,8	1.5	Требуется		
26	Ось	438	488	50	1.6	Требуется		
27	Ось	488	508	20	1.1	Требуется		
28	Ось	528	532	6,4	1.14.1	Требуется	желтая; полос: 7	
29	Ось	530	550	20	1.1	Требуется		
30	Справа	543	550	7,5	1.11	Требуется		
31	Ось	550	600	50	1.6	Требуется		
32	Справа	551	561	10	1.17	Требуется		
33	Справа	551	560	9	1.1	Требуется		
34	Слева	555	566	10,5	1.11	Требуется		
35	Справа	560	569	9	1.11	Требуется		
36	Слева	566	574	8	1.17	Требуется		
37	Слева	566	574	8,5	1.1	Требуется		
38	Слева	574	581	7	1.11	Требуется		
39	Ось	600	627	26,7	1.5	Требуется		
40	Ось	627	677	50	1.6	Требуется		
41	Ось	677	695	18	1.1	Требуется		
42	Ось	695	711	16	1.7	Требуется		
43	Ось	711	731	20	1.1	Требуется		
44	Ось	731	742	10,8	1.6	Требуется		
45	Ось	742	762	20	1.1	Требуется		
46	Ось	762	782	19,6	1.7	Требуется		
47	Ось	781	801	20	1.1	Требуется		
48	Ось	801	857	55,9	1.6	Требуется		
49	Ось	857	877	20	1.1	Требуется		
50	Ось	877	917	40,1	1.7	Требуется		

Номер по
ГОСТ
Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина,
пм.	Площадь,
м2	
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах;
обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен;
обозначает границы стояночных  мест транспортных  средств	255,4	37,3	
1.11		Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только  из одной полосы;
обозначает места, где необходимо разрешить движение только  со  стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей территории)	53,2	14	
1.13		Указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге	13,1	2	
1.14.1		Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00	6,4	11,2	
1.14.1 желтая		Обозначает пешеходный переход при 4,00 <= P <= 6,00	6,4	14,4	
1.17		Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси	18	3,3	
1.18.1		Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам (только прямо)	30	22,5	
1.18.4		Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам (прямо и направо)	5	6,8	
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ;
обозначает границы полос движения при наличии  двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	232,5	8,7	
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	304,3	34,2	
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	228,6	17,1	

	Итого		
	Цвет разметки	Площадь, м2	
1	Белый	153,78	
2	Желтый	17,75	

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№
п.п.	Местоположение	Длина, м	Номер по
ГОСТ Р
51256-2011	Статус	Примечание	
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Справа	17	167	150,3	2.7	Требуется		
2	Справа	21	102	81,3	2.7	Требуется		
3	Справа	91	108	17,3	2.7	Требуется		
4	Слева	103	148	45,4	2.7	Требуется		
5	Справа	103	148	45,1	2.7	Требуется		

Номер по
ГОСТ
Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина,
пм.	Площадь,
м2	
2.7		Обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки безопасности	339,4	30,5	

	Итого		
	Цвет разметки	Площадь, м2	
1	Белый	20,36	
2	Чёрный	10,18	

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение	Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание	
	сторона	по оси, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Слева	12	Конец главной дороги	2.2	II	Стойка	Требуется	
2	Слева	12	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
3	Слева	44	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Демонтировать	
4	Слева	52	Указатель направлений 	6.10.1	N/A	Стойка	Установлен	
5	Слева	59	Конец главной дороги	2.2	II	Стойка	Требуется	
6	Слева	59	Расстояние до объекта 	8.1.1	II	Стойка	Требуется	
7	Справа	77	Поворот направо запрещен	3.18.1	II	Стойка	Требуется	
8	Справа	81	Ограничение высоты	3.13	II	Стойка	Установлен	
9	Справа	81	Движение запрещено	3.2	II	Стойка	Установлен	
10	Слева	93	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
11	Справа	93	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
12	Справа	101	Наименование объекта	6.11	N/A	Опора	Требуется	
13	Слева	102	Поворот налево запрещен 	3.18.2	II	Стойка	Требуется	
14	Слева	148	Наименование объекта	6.11	N/A	Стойка	Требуется	
15	Слева	155	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
16	Справа	417	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать	
17	Справа	500	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	
18	Слева	522	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)	
19	Слева	522	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)	
20	Справа	526	Пешеходный переход	5.19.1	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)	
21	Справа	526	Пешеходный переход	5.19.2	II	Опора	Требуется (на желтом фоне)	
22	Слева	530	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	
23	Слева	530	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)	
24	Слева	530	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Требуется (на желтом фоне)	
25	Справа	549	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется	
26	Справа	549	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется	
27	Слева	553	Пересечение со второстепенной дорогой 	2.3.1	II	Стойка	Демонтировать	
28	Слева	575	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется	
29	Слева	575	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется	
30	Справа	668	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	
31	Справа	675	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
32	Слева	716	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	
33	Справа	756	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	
34	Справа	769	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
35	Слева	788	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	
36	Справа	818	Опасный поворот 	1.11.1	II	Стойка	Требуется	
37	Справа	857	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	

Итого 	37	
Дорожных знаков всего установлено	3	
	Ограничение высоты	3.13	1	
	Движение запрещено	3.2	1	
	Указатель направлений 	6.10.1	1	
Дорожных знаков всего требуется	29	
	Опасный поворот 	1.11.1	1	
	Главная дорога	2.1	7	
	Конец главной дороги	2.2	2	
	Уступите дорогу 	2.4	6	
	Поворот направо запрещен	3.18.1	1	
	Поворот налево запрещен 	3.18.2	1	
	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	4	
	Пешеходный переход	5.19.1	2	
	Пешеходный переход	5.19.2	2	
	Наименование объекта	6.11	2	
	Расстояние до объекта 	8.1.1	1	
Дорожных знаков всего демонтировать	5	
	Главная дорога	2.1	1	
	Пересечение со второстепенной дорогой 	2.3.1	1	
	Уступите дорогу 	2.4	1	
	Пешеходный переход	5.19.1	1	
	Пешеходный переход	5.19.2	1	
Дорожных знаков всего временных	0	

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение	Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание	
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	
1	Слева	5	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
2	Справа	22	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
3	Справа	28	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
4	Справа	65	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
5	Справа	84	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 3 шт.	
6	Справа	101	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
7	Справа	146	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
8	Справа	169	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
9	Справа	181	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
10	Справа	197	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
11	Справа	241	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
12	Справа	253	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
13	Справа	277	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
14	Справа	287	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
15	Справа	320	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
16	Справа	350	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
17	Справа	361	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
18	Справа	390	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
19	Справа	398	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
20	Справа	421	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
21	Справа	431	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
22	Справа	460	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
23	Справа	464	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
24	Справа	482	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
25	Справа	526	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
26	Справа	531	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
27	Справа	571	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
28	Справа	593	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
29	Справа	615	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
30	Справа	624	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
31	Справа	643	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
32	Справа	651	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
33	Справа	680	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
34	Справа	720	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
35	Справа	726	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
36	Справа	751	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.	
37	Справа	751	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
38	Справа	760	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
39	Справа	793	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
40	Справа	801	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
41	Справа	823	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
42	Справа	860	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
43	Справа	863	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
44	Справа	938	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.	
45	Справа	980	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
46	Слева	1038	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.	
47	Слева	1086	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	

	Итого		
1	Опор установлено, шт	44	
2	Опор требуется, шт	3	
3	Опор демонтировать, шт	0	
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конец, м	Длина, м	
		Слева	5	1086	1081	
		Справа	22	980	958	

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

№ п.п.	Местоположение павильона или указателя остановки	Название остановки	Наличие элементов	Площадь	Статус	
	сторона	начало, м	конец, м		Посадочная площадка	Заездной карман	Павильон			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Правая	555	555	Моисеевская	+	+	+		Существует	
2	Левая	571	571	Моисеевская	+	+	+		Существует	

	Итого		
1	Количество остановок	2	
2	Количество пассажирских павильонов	2	
3	По статусам		
		Существует	2	
			Соответствует	2	
			Не соответствует	0	
		Требуется	0	
		Демонтировать	0	

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

№ п.п.	Местоположение	Номер разметки по ГОСТ Р 51256-2011	Соответствие НПА	Примечание	
	начало, м	конец, м				
1	2	3	4	5	6	
1	528	532	1.14.1		Волгоградская обл. КОТОВСКИЙ район, ул. Степная
Количество полос: 7
Тип перехода: нерегулируемый	

	Итого		
1.	Пешеходных переходов	1	

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение	Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание	
	сторона	начало, м	конец, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Ось	533	890	357	796,1	а/б		Установлен	
2	Слева	528	574	46	63,5	а/б		Установлен	
3	Справа	210	460	250	629	а/б		Установлен	

	Итого	Площадь, м2	Длина, м	
1	Тротуаров всего	1488,6	653	
		В зоне озеленения	0	0	
		Примыкающий к ПЧ	0	0	
		–	1488,6	653	
2	Покрытий по типам			
		а/б	1488,6	653	
		пгс	0	0	
		пл	0	0	
		гр	0	0	
		щбн	0	0	
3	Покрытий по статусам			
		Установлен	1488,6	653	
		Требуется	0	0	

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения	Статус	
										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	103	148	45	Слева	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен	
2	103	147	45	Справа	Направляющие	1,0	Сталь	Гр.1 (вдоль тротуаров)	Установлен	

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения	Статус	
									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	35	82	46	Слева	Одностороннeе (Сталь)	1,1	Дорожные	Установлен	
2	35	82	47	Справа	Одностороннeе (Сталь)	1,1	Дорожные	Установлен	
3	148	199	49	Справа	Одностороннeе (Сталь)	1,1	Дорожные	Установлен	
4	171	199	36	Слева	Одностороннeе (Сталь)	1,0	Дорожные	Установлен