ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 
ул. Тополиная
КМ: 0,000- 1,607

Проектировщик	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Интеллектуальные транспортные системы"	
Директор	Михеева Т.И.	

Самара, 2021

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ»

СХЕМЫ ДИСЛОКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ул. Тополиная
г. Котово

Пояснительная записка

Разработчик		Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Интеллектуальные транспортные системы"	
Генеральный директор		Михеева Т.И.	
Начальник отдела ОДД		Чекина Е.В.	
Специалист отдела ОДД		Дмитроченко О.В.	

2021
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

Начало: 
ул. Чапаева (50°19'23'', 44°48'46'')		Конец: 
ул. Тополиная (50°20'4'', 44°47'56'')	

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

№
п.п.	Местоположение	Длина, м	Номер по
ГОСТ Р
51256-2011	Статус	Примечание	
	сторона	начало, м	конец, м					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Справа	8	13	5	1.17	Требуется		
2	Ось	37	57	20	1.1	Требуется		
3	Ось	57	107	50	1.6	Требуется		
4	Ось	107	145	38,4	1.5	Требуется		
5	Ось	146	196	50	1.6	Требуется		
6	Ось	196	216	20	1.1	Требуется		
7	Ось	216	230	14	1.7	Требуется		
8	Ось	230	250	20	1.1	Требуется		
9	Ось	250	300	50,1	1.6	Требуется		
10	Ось	300	414	113,9	1.5	Требуется		
11	Ось	413	463	50	1.6	Требуется		
12	Слева	462	472	10	1.1	Требуется		
13	Слева	462	467	5	1.1	Требуется		
14	Слева	462	467	5	1.1	Требуется		
15	Слева	462	467	5	1.1	Требуется		
16	Слева	462	467	5	1.1	Требуется		
17	Слева	462	467	5	1.1	Требуется		
18	Ось	464	475	11	1.7	Требуется		
19	Слева	467	467	0,3	1.1	Требуется		
20	Слева	467	468	0,5	1.1	Требуется		
21	Слева	467	468	0,5	1.1	Требуется		
22	Слева	467	468	0,5	1.1	Требуется		
23	Слева	467	467	0,3	1.1	Требуется		
24	Ось	475	484	9	1.1	Требуется		
25	Ось	484	504	19,9	1.7	Требуется		
26	Ось	503	523	20	1.1	Требуется		
27	Ось	523	573	50	1.6	Требуется		
28	Ось	573	656	83,4	1.5	Требуется		
29	Ось	657	707	50	1.6	Требуется		
30	Ось	707	727	20	1.1	Требуется		
31	Ось	727	741	14	1.7	Требуется		
32	Ось	741	761	20	1.1	Требуется		
33	Ось	761	811	50	1.6	Требуется		
34	Ось	811	858	46,9	1.5	Требуется		
35	Ось	858	908	50	1.6	Требуется		
36	Ось	908	928	20	1.1	Требуется		
37	Ось	928	942	14	1.7	Требуется		
38	Ось	942	962	20	1.1	Требуется		
39	Ось	962	992	29,6	1.6	Требуется		
40	Ось	991	1011	20	1.1	Требуется		
41	Ось	1011	1025	14,2	1.7	Требуется		
42	Ось	1025	1045	20	1.1	Требуется		
43	Ось	1045	1095	50	1.6	Требуется		
44	Ось	1095	1531	436	1.5	Требуется		
45	Ось	1531	1581	50	1.6	Требуется		
46	Ось	1581	1601	20	1.1	Требуется		
47	Слева	1593	1598	5	1.17	Требуется		
48	Ось	1601	1613	12	1.7	Требуется		
49	Ось	1607	1622	15	1.1	Требуется		

Номер по
ГОСТ
Р 51256-2011	Форма, цвет, размеры в м	Назначение	Длина,
пм.	Площадь,
м2	
1.1		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах;
обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен;
обозначает границы стояночных  мест транспортных  средств	281	40,3	
1.17		Цвет - желтый. Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси	10	2,2	
1.5		Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы ;
обозначает границы полос движения при наличии  двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении	718,6	26,9	
1.6		Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений	529,7	59,6	
1.7		Обозначает полосы движения в пределах перекрестка	99,1	7,4	

	Итого		
	Цвет разметки	Площадь, м2	
1	Желтый	2,21	
2	Белый	134,26	

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

№ п.п.	Местоположение	Наименование знака, указателя	Номер по ГОСТ Р 52290-2004	Типоразмер	Способ установки	Примечание	
	сторона	по оси, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Справа	0	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется	
2	Справа	0	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
3	Справа	6	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется	
4	Справа	6	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется	
5	Справа	29	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
6	Справа	29	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется	
7	Справа	34	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)	
8	Справа	34	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)	
9	Слева	37	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	
10	Слева	37	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Требуется	
11	Слева	37	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)	
12	Слева	37	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать (на желтом фоне)	
13	Слева	87	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать	
14	Слева	87	Направление главной дороги	8.13	II	Стойка	Демонтировать	
15	Справа	99	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
16	Справа	213	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	
17	Слева	231	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	
18	Слева	315	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
19	Справа	344	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
20	Справа	456	Ограничение максимальной скорости 	3.24	II	Стойка	Демонтировать	
21	Справа	456	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Демонтировать	
22	Слева	475	Парковка (парковочное место)	6.4	II	Стойка	Требуется	
23	Слева	475	Способ постановки транспортного средства на стоянку 	8.6.5	II	Стойка	Требуется	
24	Справа	479	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	
25	Слева	493	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
26	Слева	509	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	
27	Справа	522	Ограничение максимальной скорости 	3.24	II	Опора	Демонтировать	
28	Слева	547	Ограничение максимальной скорости 	3.24	II	Стойка	Демонтировать	
29	Слева	547	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Демонтировать	
30	Справа	719	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется	
31	Слева	747	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	
32	Справа	807	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
33	Справа	927	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	
34	Слева	943	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	
35	Справа	953	Ограничение максимальной скорости 	3.24	II	Стойка	Установлен	
36	Слева	982	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать	
37	Слева	1009	Ограничение максимальной скорости 	3.24	II	Стойка	Установлен	
38	Слева	1012	Пешеходный переход	5.19.1	II	Стойка	Демонтировать	
39	Слева	1012	Пешеходный переход	5.19.2	II	Стойка	Демонтировать	
40	Справа	1012	Главная дорога	2.1	II	Опора	Требуется	
41	Справа	1027	Ограничение максимальной скорости 	3.24	II	Стойка	Установлен	
42	Слева	1030	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	
43	Слева	1052	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать	
44	Слева	1062	Ограничение максимальной скорости 	3.24	II	Стойка	Демонтировать	
45	Слева	1062	Искусственная неровность	1.17	II	Стойка	Демонтировать	
46	Справа	1362	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
47	Слева	1431	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
48	Справа	1436	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
49	Слева	1531	Ограничение максимальной скорости 	3.24	II	Стойка	Установлен	
50	Слева	1552	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Демонтировать	
51	Справа	1598	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	
52	Слева	1601	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется	
53	Слева	1601	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	I	Стойка	Требуется	
54	Слева	1601	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
55	Справа	1607	Уступите дорогу 	2.4	II	Стойка	Требуется	
56	Слева	1607	Главная дорога	2.1	II	Стойка	Требуется	

Итого 	56	
Дорожных знаков всего установлено	4	
	Ограничение максимальной скорости 	3.24	4	
Дорожных знаков всего требуется	34	
	Главная дорога	2.1	13	
	Уступите дорогу 	2.4	12	
	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	5.16	4	
	Парковка (парковочное место)	6.4	1	
	Направление главной дороги	8.13	3	
	Способ постановки транспортного средства на стоянку 	8.6.5	1	
Дорожных знаков всего демонтировать	18	
	Искусственная неровность	1.17	3	
	Главная дорога	2.1	4	
	Ограничение максимальной скорости 	3.24	4	
	Пешеходный переход	5.19.1	3	
	Пешеходный переход	5.19.2	3	
	Направление главной дороги	8.13	1	
Дорожных знаков всего временных	0	

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ И КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ

№ п.п.	Местоположение	Назначение опоры	Тип опоры	Установлена / Требуется / Демонтировать	Примечание	
	сторона	по оси, м					
1	2	3	4	5	6	7	
1	Справа	0	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
2	Справа	39	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
3	Справа	62	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
4	Справа	99	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
5	Справа	139	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
6	Справа	166	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
7	Справа	194	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
8	Справа	219	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
9	Справа	271	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
10	Справа	296	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
11	Справа	320	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
12	Справа	335	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
13	Справа	349	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
14	Справа	371	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
15	Справа	401	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.	
16	Справа	428	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
17	Справа	450	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
18	Справа	482	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
19	Справа	522	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
20	Справа	592	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
21	Справа	649	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
22	Справа	692	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.	
23	Справа	719	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
24	Справа	750	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
25	Справа	778	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
26	Справа	815	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.	
27	Справа	851	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
28	Справа	878	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
29	Справа	912	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
30	Справа	933	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
31	Справа	982	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
32	Справа	1012	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
33	Справа	1059	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
34	Справа	1110	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
35	Справа	1159	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
36	Справа	1213	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
37	Справа	1242	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.	
38	Справа	1276	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
39	Справа	1300	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
40	Справа	1357	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
41	Справа	1405	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
42	Справа	1457	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
43	Справа	1504	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
44	Справа	1541	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	
45	Справа	1570	Освещение	Бетон	Требуется	Фонарь, 1 шт.	
46	Справа	1601	Освещение	Бетон	Установлена	Фонарь, 1 шт.	

	Итого		
1	Опор установлено, шт	41	
2	Опор требуется, шт	5	
3	Опор демонтировать, шт	0	
4	Протяженность линии освещения	Начало, м	Конец, м	Длина, м	
		Слева				
		Справа	0	1601	1601	

ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

№ п.п.	Местоположение павильона или указателя остановки	Название остановки	Наличие элементов	Площадь	Статус	
	сторона	начало, м	конец, м		Посадочная площадка	Заездной карман	Павильон			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Правая	11	11	Больничная	+	+	+		Требуется	
2	Левая	1596	1596	4-я остановка	+	-	+		Существует	

	Итого		
1	Количество остановок	2	
2	Количество пассажирских павильонов	2	
3	По статусам		
		Существует	1	
			Соответствует	0	
			Не соответствует	1	
		Требуется	1	
		Демонтировать	0	

ВЕДОМОСТЬ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК, ТРОТУАРОВ

№ п.п.	Местоположение	Длина, м	Площадь, м2	Тип покрытия	Категория	Примечание	
	сторона	начало, м	конец, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Слева	28	462	434	883,9	а/б		Установлен	

	Итого	Площадь, м2	Длина, м	
1	Тротуаров всего	883,9	434	
		В зоне озеленения	0	0	
		Примыкающий к ПЧ	0	0	
		–	883,9	434	
2	Покрытий по типам			
		а/б	883,9	434	
		пгс	0	0	
		пл	0	0	
		гр	0	0	
		щбн	0	0	
3	Покрытий по статусам			
		Установлен	883,9	434	
		Требуется	0	0	

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ

№ п/п	Начало, м	Конец, м	Длина, м	Количество, шт	Материал	Зона расположения	Высота	Статус	
									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	577	608	32	2	Ж/бетон	Справа	0,8	Установлен	
2	868	891	23	4	Ж/бетон	Справа	0,3	Установлен